**深圳市市场和质量监督管理委员会2018年沙头、水库市场宿舍外墙及屋面防水项目**

**采购需求**

**实物工程量清单、计价依据和施工图**

**1、工程量清单**

|  |
| --- |
| **单项工程招标控制价汇总表** |
| 工程名称:2018年沙头、水库市场宿舍外墙及屋面防水项目 | 第1页 共15页 |
| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中 |
| 材料设备暂估价(元) | 安全文明施工措施费(元) | 规费(元) |
| 1 | 2018年沙头、水库市场宿舍外墙及屋面防水项目 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |   |
| 合 计 |  |  |  |  |
|  注：本表适用于单项工程招标控制价或投标价的汇总。 |

|  |
| --- |
| **单位工程招标控制价汇总表** |
| 工程名称:2018年沙头、水库市场宿舍外墙及屋面防水项目 | 第2页 共15页 |
|  序 号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) | 其中：材料设备暂估价(元) |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 1.1 | 沙头市场外墙防水工程 |  |  |
| 1.2 | 水库新村屋面防水工程 |  |  |
| 1.3 | 委大楼卫生间改造 |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 |  |  |
| 2.2 | 安全文明施工措施费 |  |  |
| 2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费 |  |  |
| 2.4 | 其它措施项目费 |  |  |
| 3 | 其它项目费 |  |  |
| 3.1 | 计日工 |  |  |
| 3.2 | 总承包服务费 |  |  |
| 3.3 | 发包人供应材料费 |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |
| 5 | 不含税建安工程造价 |  |  |
| 6 | 应纳税费 |  |  |
| 6.1 | 增值税应纳税额 |  |  |
| 6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 含税建安工程造价5+6 |  |  |
|  注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 |

|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
|  |
| 工程名称:2018年沙头、水库市场宿舍外墙及屋面防水项目 |  标段： | 第3页 共15页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 |
|  |  |  沙头市场外墙防水工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1、原有外立面条形外墙砖拆除 | m2 | 4592.79 |  |  |  |
| 2 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1、外立面水泥砂浆层铲除 | m2 | 4592.79 |  |  |  |
| 3 | 011612001001 | 管道拆除 | 1、原有外墙排水排污管道拆除 | m | 768.00 |  |  |  |
| 4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、建筑垃圾清理，集中搬运至一楼，人工转运到马路边装车 外运30km 2、施工现场没有电梯，建筑垃圾搬运过程中需做好卫生清理，确保不影响物业正常使用 | m3 | 137.78 |  |  |  |
| 5 | 011201B002001 | 墙面钉(挂)钢丝网 | 1、外墙面满挂钢丝网 | m2 | 4592.79 |  |  |  |
| 6 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、基层处理:刷素水泥浆一道（内渗水重5%的108胶） 2、找平层厚度、砂浆配合比:15mm厚WP M15聚合物水泥防水砂浆打底 3、找平层厚度、砂浆配合比:5mm厚WP M20聚合物水泥防水砂浆罩面 4、位置：外立面墙面 | m2 | 4592.79 |  |  |  |
| 7 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1、外墙面聚氨酯防水涂料 立面 3.0mm厚 2、防水涂料品牌：黑豹、德高、雨虹、西卡 | m2 | 4592.79 |  |  |  |
| 8 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1、外墙面满刮外 墙专用防水腻子二 遍 2、刷外墙专用防 水乳胶漆三遍 3、乳胶漆品牌： 多乐士金装五合一 、立邦、美国大师 | m2 | 4592.79 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称:2018年沙头、水库市场宿舍外墙及屋面防水项目 |  标段： | 第4页 共15页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 |
|  |  |  | 涂料 |  |  |  |  |  |
| 9 | 031001006001 | 塑料管 | 1、外墙排污、排水管道更换 2、管道材质：PVC 3、管道规格：DN110 4、品牌：联塑、公元、伟星 | m | 768.00 |  |  |  |
| 10 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1、建筑双排脚手架搭拆 落地式 搭设高度 24m以内 2、脚手架上挂安全网 3、脚手架安全挡板搭拆、使用 4、安全防护通道搭设 | m2 | 4592.79 |  |  |  |
| 11 | 011607001003 | 隔热层拆除 | 1、原有屋面架空隔热层拆除  | m2 | 442.00 |  |  |  |
| 12 | 011607001004 | 刚性层拆除 | 1、刚性屋面拆除 40mm厚 | m2 | 442.00 |  |  |  |
| 13 | 011607002002 | 防水层拆除 | 1、卷材防水层拆除 | m2 | 442.00 |  |  |  |
| 14 | 010103002004 | 余方弃置 | 1、建筑垃圾清理，集中搬运至一楼，人工转运到马路边装车 外运30km 2、施工现场没有电梯，建筑垃圾搬运过程中需做好卫生清理，确保不影响物业正常使用 | m3 | 66.30 |  |  |  |
| 15 | 010515003002 | 钢筋网片 | 1、钢筋网片制作 安装 2、圆钢(盘元)(HPB300)φ6.5-10mm @200 单层双向 | t | 1.591 |  |  |  |
| 16 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面 | 1、细石混凝土层浇筑 50mm厚 | m2 | 442.00 |  |  |  |
| 17 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | 1、楼地面水泥砂浆找平层(在混凝土基层上) 厚20mm 2、聚合物水泥防水砂浆 | m2 | 442.00 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称:2018年沙头、水库市场宿舍外墙及屋面防水项目 |  标段： | 第5页 共15页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 |
| 18 | 010902002002 | 屋面涂膜防水 | 1、屋面聚氨酯防水涂料 平面 3.0mm厚 2、防水涂料品牌：黑豹、德高、雨虹、西卡 | m2 | 442.00 |  |  |  |
| 19 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | 1、楼地面水泥砂浆防水保护层 厚20mm 2、聚合物水泥防水砂浆 | m2 | 442.00 |  |  |  |
| 20 | 011001001002 | 保温隔热屋面 | 1、屋面铺砌空心砖隔热层 2、混凝土空心砌块 390×190×140(5.0MPa) 3、湿拌砌筑砂浆 M5 铺砌 | m2 | 442.00 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  |  水库新村屋面防水工程 |  |  |  |  |  |
| 21 | 011607001001 | 隔热层拆除 | 1、原有屋面架空隔热层拆除  | m2 | 1783.00 |  |  |  |
| 22 | 011607001002 | 刚性层拆除 | 1、刚性屋面拆除 40mm厚 | m2 | 1783.00 |  |  |  |
| 23 | 011607002001 | 防水层拆除 | 1、卷材防水层拆除 | m2 | 1956.42 |  |  |  |
| 24 | 010103002002 | 余方弃置 | 1、建筑垃圾清理，集中搬运至一楼，人工转运到马路边装车 外运30km 2、施工现场没有电梯，建筑垃圾搬运过程中需做好卫生清理，确保不影响物业正常使用 | m3 | 267.45 |  |  |  |
| 25 | 010515003001 | 钢筋网片 | 1、钢筋网片制作 安装 2、圆钢(盘元)(HPB300)φ6.5-10mm @200 单层双向 | t | 6.419 |  |  |  |
| 26 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1、细石混凝土层浇筑 50mm厚 | m2 | 1783.00 |  |  |  |
| 27 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1、楼地面水泥砂 浆找平层(在混凝 | m2 | 1783.00 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称:2018年沙头、水库市场宿舍外墙及屋面防水项目 |  标段： | 第6页 共15页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 |
|  |  |  | 土基层上) 厚 20mm 2、聚合物水泥防 水砂浆 |  |  |  |  |  |
| 28 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1、屋面聚氨酯防水涂料 平面 3.0mm厚 2、防水涂料品牌：黑豹、德高、雨虹、西卡 | m2 | 1956.42 |  |  |  |
| 29 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1、楼地面水泥砂浆防水保护层 厚20mm 2、聚合物水泥防水砂浆 | m2 | 1956.42 |  |  |  |
| 30 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1、屋面铺砌空心砖隔热层 2、混凝土空心砌块 390×190×140(5.0MPa) 3、湿拌砌筑砂浆 M5 铺砌 | m2 | 1783.00 |  |  |  |
| 31 | 010802001001 | 金属门 | 1、铝合金推拉门 安装 2、门规格：2000mm\*2500mm | 樘 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  |  委大楼卫生间改造 |  |  |  |  |  |
|  |  |  拆除部分 |  |  |  |  |  |
| 32 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1、地面地砖拆除 2、水泥砂浆结合层拆除 | m2 | 52.65 |  |  |  |
| 33 | 011605002003 | 立面块料拆除 | 1、墙面砖拆除 2、水泥砂浆结合层拆除 | m2 | 151.14 |  |  |  |
| 34 | 011609002001 | 卫生间隔断拆除 | 1、原有卫生间隔断拆除 | m2 | 29.60 |  |  |  |
| 35 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | 1、卫生洁具拆除 | 套 | 10 |  |  |  |
| 36 | 011616B005002 | 拖把池拆除 | 1、原有拖把池拆除 | 套 | 1 |  |  |  |
| 37 | 011614003001 | 窗台板拆除 | 1、大理石窗台板拆除 | m2 | 2.60 |  |  |  |
| 38 | 011606003001 | 天棚吊顶拆除 | 1、原有天棚吊顶 拆除（含轻钢龙骨 | m2 | 52.65 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称:2018年沙头、水库市场宿舍外墙及屋面防水项目 |  标段： | 第7页 共15页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 |
|  |  |  | 拆除） |  |  |  |  |  |
| 39 | 011616B005001 | 洗手台拆除 | 1、原有洗手台拆除 | 套 | 2 |  |  |  |
| 40 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1、原有卫生间木门拆除（含门框拆除） | 樘 | 4 |  |  |  |
| 41 | 010103002003 | 余方弃置 | 1、建筑垃圾外运 2、运距：30km | m3 | 22.00 |  |  |  |
|  |  |  分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  |  卫生间改造 |  |  |  |  |  |
| 42 | 010801005001 | 木门框 | 1、材质、品种:红樱桃/橡木纹防火板饰面木门框安装 2、门洞尺寸、规格:1000\*2100 3、防火板品牌:西德板、乐美特、富美家、威盛亚 | 樘 | 2 |  |  |  |
| 43 | 010802001002 | 木门 | 1、材质、品种:红樱桃/橡木纹防火板饰面木门安装（含门套安装） 2、形式、规格:1000\*2100 3、配件:优质L型执手杆锁 安装 4、防火板品牌:西德板、乐美特、富美家、威盛亚 | 樘 | 2 |  |  |  |
| 44 | 011102001001 | 入户门槛石 | 1、找平层厚度、砂浆配合比:40MM厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2、面层材料品种、规格、颜色:20mm厚入户黑金砂大理石门槛石 （含磨边2M） 3、形式、规格：200\*1000\*20mm 4、石材品牌：康利、高时、环球 | 块 | 4 |  |  |  |
| 45 | 010904002001 | 地面涂膜防水 | 1、找平层厚度、 砂浆配合比:40mm 厚DS M15水泥砂浆 找平层 | m2 | 52.65 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称:2018年沙头、水库市场宿舍外墙及屋面防水项目 |  标段： | 第8页 共15页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 |
|  |  |  | 2、防水膜品种： 聚氨酯防水涂料 双组份聚氨酯 (911) 厚2.0mm 3、防水涂料品牌 ：黑豹、德高、雨 虹、西卡 |  |  |  |  |  |
| 46 | 011102003001 | 块料楼地面（通道） | 1、厚度、砂浆配合比:20mm厚DS M15水泥砂浆保护层 2、面层材料品种、规格、颜色：600\*600MM抛光砖 干水泥擦缝 3、地砖品牌：诺贝尔、马可波罗、蒙娜丽莎 | m2 | 8.10 |  |  |  |
| 47 | 011102003002 | 波打线 | 1、厚度、砂浆配合比:20mm厚DS M15水泥砂浆保护层 2、面层材料品种、规格、颜色：120mm宽 仿大理石抛光砖波打线铺贴 干水泥擦缝 3、地砖品牌：诺贝尔、马可波罗、蒙娜丽莎 | m | 51.40 |  |  |  |
| 48 | 011301001001 | 墙面抹灰 | 1、基层处理:刷素水泥浆一道（内渗水重5%的108胶） 2、找平层厚度、砂浆配合比:7MM厚WP M15水泥砂浆打底 3、找平层厚度、砂浆配合比:5MM厚WP M20水泥砂浆罩面 | m2 | 151.14 |  |  |  |
| 49 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1、防水膜品种:聚氨酯防水涂料 双组份聚氨酯(911) 厚2.0mm 2、防水涂料品牌：黑豹、德高、雨虹、西卡  | m2 | 151.14 |  |  |  |
| 50 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、刮腻子要求:满 刮外墙腻子二遍， 内墙腻子一遍（耐 | m2 | 78.53 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称:2018年沙头、水库市场宿舍外墙及屋面防水项目 |  标段： | 第9页 共15页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 |
|  |  |  | 水腻子） 2、涂料品种、喷 刷遍数:刷白色乳 胶漆，底漆一遍、 面漆二遍 3、油漆品牌：多 乐士金装五合一、 立邦、美国大师涂 料 |  |  |  |  |  |
| 51 | 011302001002 | 天棚吊顶 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度:平级 2、龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格:1.5mm厚 600×600铝扣板 4、铝扣板品牌：广州欧斯龙、普帝诺(PD6060光面)、广州金霸 | m2 | 52.65 |  |  |  |
| 52 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1、厚度、砂浆配合比:20mm厚DS M15水泥砂浆保护层 2、面层材料品种、规格、颜色:300\*300mm防滑砖 填缝剂勾缝 3、地砖品牌：诺贝尔、马可波罗、蒙娜丽莎 | m2 | 50.85 |  |  |  |
| 53 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、12mm厚WP M15水泥砂浆打底 2、8mm厚WP M20水泥砂浆找平层 3、5mm厚瓷砖粘贴剂 4、面层材料品种、规格、颜色:300\*600mm瓷砖 填缝剂勾缝 5、地砖品牌：诺贝尔、马可波罗、蒙娜丽莎 | m2 | 151.14 |  |  |  |
| 54 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1、找平层厚度、 砂浆配合比:20mm 厚水泥砂浆找平 2、粘结层种类、 | m2 | 3.60 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称:2018年沙头、水库市场宿舍外墙及屋面防水项目 |  标段： | 第10页 共15页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 |
|  |  |  | 规格：水泥砂浆 3、窗台板材质、 规格、颜色:20mm 厚大理石窗台板 石材倒角R5 4、石材品牌：康 利、高时、环球 |  |  |  |  |  |
| 55 | 031001006002 | 塑料管 | 1、卫生间给水管道更换 2、管道材质：PPR 3、管道规格：DN32 4、品牌：联塑、公元、伟星 | m | 38.00 |  |  |  |
| 56 | 031001006003 | 塑料管 | 1、卫生间给水管道更换 2、管道材质：PPR 3、管道规格：DN25 4、品牌：联塑、公元、伟星 | m | 42.00 |  |  |  |
| 57 | 031001006004 | 塑料管 | 1、厨房、卫生间、阳台零星排水管道更换 2、管道材质：PVC 3、管道规格：DN50 4、品牌：联塑、公元、伟星 | m | 36.00 |  |  |  |
| 58 | 031001006005 | 塑料管 | 1、厨房、卫生间、阳台零星排水管道更换 2、管道材质：PVC 3、管道规格：DN110 4、品牌：联塑、公元、伟星 | m | 12.00 |  |  |  |
| 59 | 031004006001 | 大便器 | 1、名称、类型、材质:蹲式大便器安装 2、形式、类别:感应式冲洗阀安装 3、品牌：TOTO、科勒、美标 | 组 | 6 |  |  |  |
| 60 | 031004007001 | 小便器 | 1、名称、类型、 材质:壁挂式小便 器安装 2、形式、类别:感 | 组 | 4 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称:2018年沙头、水库市场宿舍外墙及屋面防水项目 |  标段： | 第11页 共15页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 |
|  |  |  | 应式冲洗阀安装 3、品牌：TOTO、 科勒、美标 |  |  |  |  |  |
| 61 | 031004008002 | 拖把池 | 1、名称、类型：红砖砌筑拖把池 2、型号、规格：600\*600\*600 3、基层做法：内外壁批水泥砂浆 做聚氨酯防水二遍 4、面层做法：内外壁贴砖（300\*600) | 组 | 1 |  |  |  |
| 62 | 031004003001 | 洗手台 | 1、名称：20mm厚黑金砂大理石洗手台（含挡水线） 2、型号、规格：1500\*600mm 2、基层骨架：国标镀锌角钢骨架 3、配置：洗手台配2套洗手盆、感应式水龙头、下水管 4、品牌：TOTO、科勒、美标 | 套 | 2 |  |  |  |
| 63 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1、15厘夹板基层 2、6厘车边银镜 3、1.2厚，国标304#拉丝不锈钢收边 | m2 | 4.00 |  |  |  |
| 64 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 1、类型、规格：窗帘盒150\*150 2、基层类型、材质、厚度：12厘阻燃夹板基层 3、基层类型、材质、厚度：12厘埃特板基层 4、面层形式：刷白色乳胶漆饰面 5、 轨道类型：硬木窗帘轨道 | m | 6.30 |  |  |  |
| 65 | 020401B00201001 | 抗倍特卫生间隔断 | 1、隔断材质：A级抗倍特防水卫生间隔断 2、隔断五金配件：5厘厚304拉丝不锈钢五金配件 | m2 | 29.60 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称:2018年沙头、水库市场宿舍外墙及屋面防水项目 |  标段： | 第12页 共15页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 |
| 66 | 011210006001 | 抗倍特小便斗隔断 | 1、隔断材质：A级抗倍特防水小便斗隔断 2、隔断五金配件：5厘厚304拉丝不锈钢五金配件 3、品牌：富美家、佳丽福、旭佳 | 块 | 3 |  |  |  |
| 67 | 011505008001 | 纸巾盒 | 1、材料品种、规格、颜色:1.2厚，国标304#拉丝不锈钢纸巾盒 | 个 | 6 |  |  |  |
| 68 | 011508B001001 | 装饰字画、国画 | 1、名称：装饰画油画 2、规格：300\*400mm 3、画框类别：实木画框 4、款式：按业主要求选购 | 幅 | 6.000 |  |  |  |
| 69 | 031004008001 | 不锈钢地漏 | 1、材质、规格、类型:304不锈钢地漏 | 个 | 4 |  |  |  |
| 70 | 030404033001 | 排气扇 | 1、名称:排气扇安装 2、品牌:松下、奥普、正野、金羚 | 台 | 2 |  |  |  |
| 71 | 030412001001 | 筒灯（卫生间） | 1、名称:12W LED嵌入式筒灯安装 2、型号、规格:面环直径8.75cm 高4.8cm 暖白光4000K 3、款式、颜色:铝材砂银款 防雾、防水 4、品牌:雷士或东石、金源LED、三雄极光 光源：飞利浦或欧司朗 | 套 | 20 |  |  |  |
| 72 | 030404035001 | 开关 | 1、双联开关更换（含底盒更换） 2、参考品牌：松本、施耐德、西门子、TCL  | 个 | 4 |  |  |  |
| 73 | 030404035003 | 插座 | 1、二、三极插座 | 个 | 5 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称:2018年沙头、水库市场宿舍外墙及屋面防水项目 |  标段： | 第13页 共15页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 |
|  |  |  | 更换（含底盒更换 ） 2、参考品牌：松 本、施耐德、西门 子、TCL |  |  |  |  |  |
| 74 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：电线配管 2、规格：TC20 3、配置形式：暗敷 4、其他：管道暗敷凿槽、恢复 管外径(20mm)以内 5、品牌：联塑、公元、伟星 | m | 88.00 |  |  |  |
| 75 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、规格：ZR-BV-2.5 3、品牌：金龙羽、金环宇、成天泰、德力西电气 | m | 210.00 |  |  |  |
| 76 | 030411004002 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、规格：ZR-BV-4 3、品牌：金龙羽、金环宇、成天泰、德力西电气 | m | 136.00 |  |  |  |
|  |  |  分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| 本页小计 |  |  |
| 合 计 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、参考报价依据

 A、计价基础按现行有效《深圳市建筑工程综合价格》、《深圳市安装工程综合价格》计取，计费按深圳市建设工程造价管理机构公布的有关计价规定计取。

B、各投标单位在本项工程报价书中的工程量统一均以招标文件中所列的工程量清单为准。因设计变更和签证引起的实物工程量变更，工程量按《建设工程量清单计价规范》、施工图、设计说明、设计补充和现场实物计算实物工程量，计价依据不变。